<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="3DIGIT-7SEG">
</package>
<package name="LCD-16X4">
</package>
<package name="KEYPAD">
</package>
<package name="SUPPRESSOR_DO201">
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO204-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, horizontal, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="DO15-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SOD57-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO201-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="DO07">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="P1-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="P2-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="DO34-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="SOT54H">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="SOD523">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="TO18D">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead metall, vertical</description>
</package>
<package name="C1702-05">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C1702-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SGA-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD64-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD61A">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD61B">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SOD61C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 17.78 mm</description>
</package>
<package name="SOD61D">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SOD61E">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 20.32 mm</description>
</package>
<package name="DO27-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SOD81">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.3 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD84">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.3 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="F126-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO220S">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="TO220AC">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="TO220ACS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="G4-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 7.62 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SOD83-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="P6-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 9 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="C2673">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.2 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="C221B1A">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="D-10">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-12.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-2.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-7.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD106-R">
<description>&lt;b&gt;SOD106 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SMC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD106-W">
<description>&lt;b&gt;SOD106 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD106A-R">
<description>&lt;b&gt;SOD106A Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD110-W">
<description>&lt;b&gt;SOD110 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD110-R">
<description>&lt;b&gt;SOD110 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD323-R">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="GF1">
<description>&lt;b&gt;GF1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
General Semiconductor</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Package DO-213AB = http://www.diotec.com/pdf/sm4001.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMELF-R">
<description>&lt;b&gt;Micro Melf Diode Reflow soldering&lt;/b&gt; VISHAY mcl4148.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMELF-W">
<description>&lt;b&gt;Micro Melf Diode Wave soldering&lt;/b&gt; VISHAY mcl4148.pdf</description>
</package>
<package name="SC79_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Diode Package&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SCD80_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Diode Package&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="DO214AA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO214AC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO214BA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO-214AC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER&lt;/b&gt; JEDEC DO-214AC molded platic body&lt;p&gt;
Method 2026&lt;br&gt;
Source: http://www.kingtronics.com/SMD_M7/M7_SMD_4007.pdf</description>
</package>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
<package name="EADOGL128S">
</package>
<package name="LED_RGB_PLCC6">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="3DIGIT-7SEG">
<description>3-Digit 7-Segment Display

OPTO PLUS
- 3OPD-T5620
- 3OPD-T5621</description>
<pin name="1/E"/>
<pin name="2/D"/>
<pin name="3/DP"/>
<pin name="4/C"/>
<pin name="5/G"/>
<pin name="6/NC" direction="nc"/>
<pin name="7/B"/>
<pin name="8/DIG3"/>
<pin name="9/DIG2"/>
<pin name="10/F"/>
<pin name="11/A"/>
<pin name="12/DIG1"/>
</symbol>
<symbol name="LCD-16X4">
<description>LCD 16x4</description>
<pin name="1/VSS" direction="pwr"/>
<pin name="2/VDD" direction="pwr"/>
<pin name="3/VO"/>
<pin name="4/RS"/>
<pin name="5/R!W"/>
<pin name="6/E"/>
<pin name="7/DB0"/>
<pin name="8/DB1"/>
<pin name="9/DB2"/>
<pin name="10/DB3"/>
<pin name="11/DB4"/>
<pin name="12/DB5"/>
<pin name="13/DB6"/>
<pin name="14/DB7"/>
<pin name="15/VEE"/>
<pin name="16/K"/>
</symbol>
<symbol name="KEYPAD">
<pin name="COL1"/>
<pin name="COL2"/>
<pin name="COL3"/>
<pin name="COL4"/>
<pin name="ROW4"/>
<pin name="ROW3"/>
<pin name="ROW2"/>
<pin name="ROW1"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPRESSOR_DO201">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EADOGL128S">
<pin name="VDD/35" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2/34" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT/32"/>
<pin name="V4/25"/>
<pin name="V3/24"/>
<pin name="V2/23"/>
<pin name="V1/22"/>
<pin name="V0/21"/>
<pin name="SI/36"/>
<pin name="SCL/37"/>
<pin name="A0/38"/>
<pin name="!CS1B/40"/>
<pin name="!RESET/39"/>
<pin name="VSS/33" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2/26" direction="pwr"/>
<pin name="CAP2N/27"/>
<pin name="CAP2P/28"/>
<pin name="CAP1P/29"/>
<pin name="CAP1N/30"/>
<pin name="CAP3P/31"/>
<pin name="C1/18"/>
<pin name="C2/19"/>
<pin name="C3/20"/>
<pin name="A1/1"/>
<pin name="A2/2"/>
<pin name="A3/3"/>
</symbol>
<symbol name="LED_RGB_PLCC6">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="3DIGIT-7SEG">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3DIGIT-7SEG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3DIGIT-7SEG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1/E" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10/F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11/A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12/DIG1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2/D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3/DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4/C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5/G" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6/NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7/B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8/DIG3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9/DIG2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LCD-16X4">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD-16X4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCD-16X4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1/VSS" pad="1/VSS"/>
<connect gate="G$1" pin="10/DB3" pad="10/DB3"/>
<connect gate="G$1" pin="11/DB4" pad="11/DB4"/>
<connect gate="G$1" pin="12/DB5" pad="12/DB5"/>
<connect gate="G$1" pin="13/DB6" pad="13/DB6"/>
<connect gate="G$1" pin="14/DB7" pad="14/DB7"/>
<connect gate="G$1" pin="15/VEE" pad="15/VEE"/>
<connect gate="G$1" pin="16/K" pad="16/K"/>
<connect gate="G$1" pin="2/VDD" pad="2/VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="3/VO" pad="3/VO"/>
<connect gate="G$1" pin="4/RS" pad="4/RS"/>
<connect gate="G$1" pin="5/R!W" pad="5/R!W"/>
<connect gate="G$1" pin="6/E" pad="6/E"/>
<connect gate="G$1" pin="7/DB0" pad="7/DB0"/>
<connect gate="G$1" pin="8/DB1" pad="8/DB1"/>
<connect gate="G$1" pin="9/DB2" pad="9/DB2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KEYPAD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KEYPAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KEYPAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COL1" pad="1/COL1"/>
<connect gate="G$1" pin="COL2" pad="2/COL2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL3" pad="3/COL3"/>
<connect gate="G$1" pin="COL4" pad="4/COL4"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW1" pad="5/ROW1"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW2" pad="6/ROW2"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW3" pad="7/ROW3"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW4" pad="8/ROW4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPRESSOR_DO201">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUPPRESSOR_DO201"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO201-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EADOGL128">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EADOGL128S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EADOGL128S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B/40" pad="LCD_P40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET/39" pad="LCD_P39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/38" pad="LCD_P38"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/1" pad="LCD_P1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/2" pad="LCD_P2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/3" pad="LCD_P3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1/18" pad="LCD_P18"/>
<connect gate="G$1" pin="C2/19" pad="LCD_P19"/>
<connect gate="G$1" pin="C3/20" pad="LCD_P20"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N/30" pad="LCD_P30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P/29" pad="LCD_P29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N/27" pad="LCD_P27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P/28" pad="LCD_P28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P/31" pad="LCD_P31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/37" pad="LCD_P37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/36" pad="LCD_P36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0/21" pad="LCD_P21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1/22" pad="LCD_P22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2/23" pad="LCD_P23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3/24" pad="LCD_P24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4/25" pad="LCD_P25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD/35" pad="LCD_P35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2/34" pad="LCD_P34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT/32" pad="LCD_P32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/33" pad="LCD_P33"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2/26" pad="LCD_P26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_RGB_PLCC6">
<description>WAH WANG HOLDING WW-FCE50TC-Q1</description>
<gates>
<gate name="RGB_LED" symbol="LED_RGB_PLCC6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED_RGB_PLCC6">
<connects>
<connect gate="RGB_LED" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="RGB_LED" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="RGB_LED" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="RGB_LED" pin="C1" pad="4"/>
<connect gate="RGB_LED" pin="C2" pad="5"/>
<connect gate="RGB_LED" pin="C3" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
